%----------Kurzfassung DEUTSCH----------------------------------------------------------------

\addsec{Kurzfassung}

Tastaturen sind in der modernen Gesellschaft allgegenwärtig. Ob in
Krankenhäusern, Einzelhandelsgeschäften, Büros oder zu Hause - die Tastatur ist
nach wie vor das meistgenutzte Eingabegerät für fast alle, die mit einem
Computer arbeiten. Einige Benutzer:innen empfinden jedoch irgendwann Unbehagen
oder sogar Schmerzen bei der Verwendung einer Tastatur, da die Finger viele
kleine und sich wiederholende Bewegungen ausführen müssen, um die Tasten zu
bedienen. Daher versuchen wir in dieser Bachelorarbeit, ein alternatives, nicht
uniformes Tas\-taturdesign zu evaluieren, bei dem jede einzelne mechanische Taste
mit einer Feder ausgestattet ist, die einen Widerstand aufweist, der dem
spezifischen Finger entspricht, der sie normalerweise bedient. Die Idee hinter
diesem angepassten Design ist, insbesondere die schwächeren Finger zu entlasten
und trotzdem die Produktivität beizubehalten oder sogar zu verbessern. Deshalb
versuchen wir die Frage zu beantworten, ob eine Tastatur mit einer für jeden
Finger angepassten Betätigungskraft einen positiven Einfluss auf die Effizienz
und die allgemeine Zufriedenheit während der Benutzung hat. Darum haben wir die
aktuelle Verfügbarkeit von Widerständen für mechanische Tastenschalter evaluiert
und eine erste telefonische Befragung (n = 17) durchgeführt, um Präferenzen,
Anwendungsfälle und bisherige Erfahrungen mit Tas\-taturen zu ermitteln. Darüber
hinaus führten wir ein weiteres Experiment durch, bei dem wir die maximal
ausübbare Kraft für jeden Finger in verschiedenen, mit dem Drücken einer Taste
verbundenen Positionen maßen und im Anschluss als Grundlage für unser
angepasstes Tastaturdesign verwendeten. Schließlich wurden in einer dreiwöchigen
Laborstudie mit 24 Teilnehmern das angepasste Tastaturdesign und drei
herkömmliche Tastaturen mit 35\,g, 50\,g und 80\,g Betätigungskraft in Bezug auf
Leistung und allgemeine Zufriedenheit miteinander verglichen. Die statistische
Auswertung ergab, dass vor allem die Fehlerquote durch höhere Betätigungskräfte
positiv beeinflusst wird und dass Tastaturen mit weder zu hohem noch zu geringem
Widerstand generell am besten in Bezug auf die Schreibgeschwindigkeit
abschneiden. Darüber hinaus waren die Ergebnisse für die angepasste Tastatur und
die 50-g-Tastatur in allen Tests nahezu identisch, so dass wir keine
signifikanten Verbesserungen in Bezug auf Leistung oder Zufriedenheit im
Vergleich zu herkömmlichen Designs, welche Tastenschalter mit moderatem
Widerstand verwenden, ableiten konnten. Wir kamen jedoch zu dem Schluss, dass
das angepasste Design aufgrund der gleich guten Ergebnisse immer noch eine
brauchbare Alternative ist und mit weiteren Verbesserungen, z. B. einer
vollständigen Personalisierung des Federwiderstands für jede Taste,
möglicherweise das Erlebnis bei der Verwendung und die Leistung für
anspruchsvolle Benutzer:innen verbessert werden könnte.
